**A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV.29.) Korm. rendelet *2. számú melléklet I. B. táblázat***

**Elszigetelés és egyéb óvintézkedések üvegházban és hajtatóházban**

*Az „üvegház” és a „hajtatóház” kifejezés falakkal, tetővel és padlózattal rendelkező szerkezetet jelent, amelyet elsősorban növények ellenőrzött és védett környezetben történő termesztésére terveztek és használnak.*

***Az I. A. táblázat valamennyi rendelkezését alkalmazni kell az alábbi kiegészítésekkel/módosításokkal:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előírás** | | **Elszigetelési szint** | | | | | | | | **Kérem, adja meg a megfelelő szintet, valamint kérem, részletezze a létesítményre vonatkozó speciális, kiegészítő intézkedéseket, amennyiben releváns** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | Szöveg beírásához kattintson ide. | |
| **Épület** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Üvegház: állandó szerkezet [[1]](#footnote-1) | | Nem kötelező | | Kötelező | | Kötelező | | Kötelező | | Szöveg beírásához kattintson ide. | |
| **Felszerelés** | | | | | | | | | | | |
| 2. | Bejárás két egyidejűleg nem nyitható ajtóval felszerelt külön szobán át | | Nem kötelező | | Tetszőleges | | Tetszőleges | | Kötelező | | Szöveg beírásához kattintson ide. | |
| 3. | Szennyezett kifolyó víz szabályozása | | Tetszőleges | | Minimálisra csökkenteni a kifolyást[[2]](#footnote-2) | | Megelőzni a kifolyást | | Megelőzni a kifolyást | | Szöveg beírásához kattintson ide. | |
| **Munkarend** | | | | | | | | | | | |
| 4. | Nemkívánatos fajok, úgy, mint rovarok, rágcsálók, ízeltlábúak irtása | | Kötelező | | Kötelező | | Kötelező | | Kötelező | | Szöveg beírásához kattintson ide. | |
| 5. | Eljárás az élő anyag szállítására az üvegház/hajtatóházak között, védőszerkezet, a géntechnológiával módosított szervezetek terjedésének laboratóriumi ellenőrzésére | | Minimálisra csökkenteni a terjedést | | Minimálisra csökkenteni a terjedést | | Megelőzni a kifolyást | | Megelőzni a kifolyást | | Szöveg beírásához kattintson ide. | |

1. Az üvegház legyen állandó szerkezetű, tartós vízálló borítással, olyan kiemelkedő helyre helyezve, ahol talaj felszínén összegyűlt esővíz nem tud behatolni, automatikusan csukódó, zárható ajtókkal ellátva. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ahol a talajon keresztüli terjedés előfordulhat. [↑](#footnote-ref-2)