**A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV.29.) Korm. rendelet *2. számú melléklet I. B. táblázat***

**Elszigetelés és egyéb óvintézkedések üvegházban és hajtatóházban**

*Az „üvegház” és a „hajtatóház” kifejezés falakkal, tetővel és padlózattal rendelkező szerkezetet jelent, amelyet elsősorban növények ellenőrzött és védett környezetben történő termesztésére terveztek és használnak.*

***Az I. A. táblázat valamennyi rendelkezését alkalmazni kell az alábbi kiegészítésekkel/módosításokkal:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Előírás** | **Elszigetelési szint** | **Kérem, adja meg a megfelelő szintet, valamint kérem, részletezze a létesítményre vonatkozó speciális, kiegészítő intézkedéseket, amennyiben releváns** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | Szöveg beírásához kattintson ide. |
| **Épület** |
| 1. | Üvegház: állandó szerkezet [[1]](#footnote-1) | Nem kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Szöveg beírásához kattintson ide. |
| **Felszerelés** |
| 2. | Bejárás két egyidejűleg nem nyitható ajtóval felszerelt külön szobán át | Nem kötelező | Tetszőleges | Tetszőleges | Kötelező | Szöveg beírásához kattintson ide. |
| 3. | Szennyezett kifolyó víz szabályozása | Tetszőleges | Minimálisra csökkenteni a kifolyást[[2]](#footnote-2) | Megelőzni a kifolyást | Megelőzni a kifolyást | Szöveg beírásához kattintson ide. |
| **Munkarend** |
| 4. | Nemkívánatos fajok, úgy, mint rovarok, rágcsálók, ízeltlábúak irtása | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Szöveg beírásához kattintson ide. |
| 5. | Eljárás az élő anyag szállítására az üvegház/hajtatóházak között, védőszerkezet, a géntechnológiával módosított szervezetek terjedésének laboratóriumi ellenőrzésére | Minimálisra csökkenteni a terjedést | Minimálisra csökkenteni a terjedést | Megelőzni a kifolyást | Megelőzni a kifolyást | Szöveg beírásához kattintson ide. |

1. Az üvegház legyen állandó szerkezetű, tartós vízálló borítással, olyan kiemelkedő helyre helyezve, ahol talaj felszínén összegyűlt esővíz nem tud behatolni, automatikusan csukódó, zárható ajtókkal ellátva. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ahol a talajon keresztüli terjedés előfordulhat. [↑](#footnote-ref-2)